(footprint "WAGO 713-1428 MINI HD Stiftleiste gewinkelt 2x8-polig, RM 3,5"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.25 9.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "748bfa7a-63ee-4685-b60e-abf0eb47e44f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "WAGO 713-1428 MINI HD Stiftleiste gewinkelt 2x8-polig, RM 3,5"
		(at 0.25 8 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1bad0c2b-dc00-4b70-a45f-aa648b0c2463")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at -12.25 -2 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0b8e98b4-1060-4c5e-9793-180af9aee5a8")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -12.25 -2 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d3e65c66-0de0-49df-bb4d-0ff433a0193a")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at -12.25 -2 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8e3844a9-7810-40a8-9823-7927da60595b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -14 3.75)
		(end 14 3.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c6572e8d-c902-4a1a-8420-8dd3124db73e")
	)
	(fp_line
		(start -10.5 1.5)
		(end -10.5 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a7d9599e-4e91-47d2-a71c-3fe945611be4")
	)
	(fp_line
		(start -7 1.5)
		(end -7 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "93fa0f58-ec5e-4f0e-994f-4d2e6c279aa7")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 1.5)
		(end -3.5 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d5bbb7c7-4f53-4f2a-ba20-49fee8973e59")
	)
	(fp_line
		(start 0 1.5)
		(end 0 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "77633419-62cc-4e2c-a288-1c86a4500762")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 1.5)
		(end 3.5 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b3183b44-66e4-49b4-93a6-f8ba2a8e19f1")
	)
	(fp_line
		(start 7 1.5)
		(end 7 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "90c41437-36fb-4286-83b9-342af4e5b756")
	)
	(fp_line
		(start 10.5 1.5)
		(end 10.5 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ac4865fe-802f-42ea-b9bc-e75858b5cc0a")
	)
	(fp_rect
		(start -14.85 -6.6)
		(end 14.95 6.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fc956179-cafd-44c4-a151-cbda3f4cbd75")
	)
	(fp_rect
		(start -14 1.5)
		(end 14 6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ed27f9c5-8569-431c-a03e-9b15c559ce5f")
	)
	(fp_circle
		(center -12.25 2.75)
		(end -12 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1434c652-53d6-4279-b251-f5e021b266d3")
	)
	(fp_circle
		(center -12.25 5)
		(end -12 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d2f567e8-ac17-481a-91f3-7404bfcab1bf")
	)
	(fp_circle
		(center -8.75 2.75)
		(end -8.5 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1983b2f0-e9af-4791-aaae-bc9757db4ea9")
	)
	(fp_circle
		(center -8.75 5)
		(end -8.5 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fbecaf0c-775a-4f09-a16a-d6a299d2017f")
	)
	(fp_circle
		(center -5.25 2.75)
		(end -5 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0d12d01b-e9c5-4dd0-8625-25b9e674823d")
	)
	(fp_circle
		(center -5.25 5)
		(end -5 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "090eb57d-2adc-4c1e-b99d-b519e08e0db0")
	)
	(fp_circle
		(center -1.75 2.75)
		(end -1.5 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "91751326-3279-44fa-b0c4-ab39ed14a6e1")
	)
	(fp_circle
		(center -1.75 5)
		(end -1.5 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7e3087db-c26b-4572-b97a-74630a6612f9")
	)
	(fp_circle
		(center 1.75 2.75)
		(end 2 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8ade7b65-2cc3-440a-8b9b-e61182c465a3")
	)
	(fp_circle
		(center 1.75 5)
		(end 2 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c42c7bbc-f7f4-4eec-b8fd-4b8f826197d9")
	)
	(fp_circle
		(center 5.25 2.75)
		(end 5.5 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e1465059-4019-465f-be2f-a44130abb2b0")
	)
	(fp_circle
		(center 5.25 5)
		(end 5.5 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1169ebaa-937f-4c04-bb18-a26b0738d525")
	)
	(fp_circle
		(center 8.75 2.75)
		(end 9 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "157d1958-d6c4-4d11-b646-0c171f14b6dc")
	)
	(fp_circle
		(center 8.75 5)
		(end 9 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "064c5510-40ec-4b70-a72c-2c4ab511b454")
	)
	(fp_circle
		(center 12.25 2.75)
		(end 12.5 2.75)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c81d75db-18bd-43de-a7a9-a684cf0a9dd5")
	)
	(fp_circle
		(center 12.25 5)
		(end 12.5 5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b497f998-318e-4d92-a680-848e5bf10736")
	)
	(pad "1" thru_hole oval
		(at -12.25 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b82b5ab4-9318-476e-aa05-44223bbf263e")
	)
	(pad "2" thru_hole oval
		(at -8.75 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "61288bfc-1506-438b-ac36-fedf389f59fe")
	)
	(pad "3" thru_hole oval
		(at -5.25 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "3fed6150-f711-49f2-962c-54ddd1f6c9cc")
	)
	(pad "4" thru_hole oval
		(at -1.75 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "f502d244-0248-487d-876c-354fe50ce756")
	)
	(pad "5" thru_hole oval
		(at 1.75 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "019be0fa-8cee-47c9-86ad-1d49f6cc704a")
	)
	(pad "6" thru_hole oval
		(at 5.25 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "517f461b-9eae-4d13-b7e1-f16420f3af59")
	)
	(pad "7" thru_hole oval
		(at 8.75 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b860978a-8ed1-46eb-b63c-f596cfe185ff")
	)
	(pad "8" thru_hole oval
		(at 12.25 -2)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2bf8116d-8647-493c-a2e6-920f90fda6b1")
	)
	(pad "9" thru_hole oval
		(at -12.25 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7cb5781f-2929-4235-ba9d-658ffcf6621a")
	)
	(pad "10" thru_hole oval
		(at -8.75 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "ddf3f682-360c-40e1-8db4-b83dbf784033")
	)
	(pad "11" thru_hole oval
		(at -5.25 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "58633874-7d90-447c-8b5d-3fd01e689477")
	)
	(pad "12" thru_hole oval
		(at -1.75 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7844c583-e74c-439a-be74-edc818a415a9")
	)
	(pad "13" thru_hole oval
		(at 1.75 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2c41b967-96f0-4ae8-b762-83627d400d2d")
	)
	(pad "14" thru_hole oval
		(at 5.25 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7288d008-9034-4203-8d54-9d8fbaacecc9")
	)
	(pad "15" thru_hole oval
		(at 8.75 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2aba8a3d-b6cc-4aa2-8112-8c5333f5aa65")
	)
	(pad "16" thru_hole oval
		(at 12.25 -5.5)
		(size 1.5 3)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "ce6138d7-6a2f-4431-80c1-6ca268fa3592")
	)
	(model "U:/IO-Adapter/custom-kicad-library/3d-models/WAGO 713-1428 MINI HD Stiftleiste gewinkelt 2x8-polig, RM 3,5.stp"
		(offset
			(xyz 14.75 2 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 180 -90)
		)
	)
)
